

 **ΑΔΑΜ**:

|  |  |
| --- | --- |
| **ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ****ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ****Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ****ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ****ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΡΟΣΟΔΩΝ &****ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ** **Ταχ. Δ/νση:** Τέρμα Πολυτεχνείου**,** **Άγιος Νικόλαος Ταχ. Κώδικας:** 72100**Πληροφορίες:** Κρασαδάκης Γεώργιος**Τηλέφωνο:** 2841340307**Εmail:** krasadakis@crete.gov.gr |  **Άγιος Νικόλαος, 11/11/2022** **Αρ. Πρωτ.:349393**  **Προς:** Ενδιαφερόμενους |

**Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια** **μέσων ατομικής προστασίας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου**

Ο Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
2. Την με αριθμ. 1218/16-2-2021 (ΦΕΚ 762 τ.Β΄) απόφαση της Συντονίστριας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κρήτης».
3. Την με αρ. πρωτ. 242575/01-10-2019 (ΦΕΚ 3732 τ.Β’ 8-10-2019) απόφαση περί μεταβίβασης και ανάθεσης αρμοδιοτήτων στους Αντιπεριφερειάρχες Περιφέρειας Κρήτης.
4. Τις Διατάξεις του Ν. 4270/14 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5. Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 201/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/05-08-2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες»

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

1. Την υπ’ αριθμ. 4656 (ΑΔΑΜ:22REQ011543003) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.

**ΚΑΛΕΙ**

Τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να υποβάλουν έγγραφες κλειστές οικονομικές προσφορές στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας **έως την Τρίτη 22/11/2022 και ώρα 14:00 μ.μ.,** για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου **με προϋπολογισμό** **17.743,41 ευρώ με Φ.Π.Α.** για τις ανάγκες της Π.Ε. Λασιθίου με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Αναλυτική περιγραφή των όρων της πρόσκλησης και των τεχνικών προδιαγραφών των προς προμήθεια ειδών περιλαμβάνονται στα **παραρτήματα Α΄ και Β΄.**

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ειδικό φορέα 072 ΚΑΕ 1459.01 «Λοιπές προμήθειες για μη μισθολογικές παροχές στους εργαζόμενους σχετιζόμενες με την ορθή λειτουργία του φορέα(περιλαμβάνονται δαπάνες παροχής γάλακτος μέσων ατομικής προστασίας κ.λπ.) τρεχ. Χρ.

 Η παρούσα Πρόσκληση δημοσιεύεται στο Διαδίκτυο: στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων

 στην ιστοσελίδα [www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης

 [www.crete.gov.gr](http://www.crete.gov.gr).

|  |  |
| --- | --- |
|  | **O Αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου** |
|  | **Ιωάννης Ανδρουλάκης** |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄**

**ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ**

**Α. Αντικείμενο της πρόσκλησης**

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου, με προϋπολογισμό 17.743,41 ευρώ με Φ.Π.Α., μεκριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Οι τεχνικές προδιαγραφές περιγράφονται αναλυτικά στο Παράρτημα Β’.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ως προς το αντικείμενο της παρούσας, αρμόδιο είναι το Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας της Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Λασιθίου (τηλ. επικοινωνίας 28413-40307).

Γίνονται δεκτές προσφορές μόνο για το σύνολο των ειδών.

Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Η υποβολή προσφοράς αποτελεί τεκμήριο ότι ο προσφέρων έχει λάβει πλήρη γνώση και αποδέχεται τους όρους καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας πρόσκλησης.

**Β. Προϋποθέσεις συμμετοχής**

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα παράδοσης των ζητούμενων από την παρούσα πρόσκληση ειδών.

**Γ. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών**

Οι προσφορές υποβάλλονται με κάθε πρόσφορο μέσο και με οποιονδήποτε τρόπο από τους υποψηφίους Αναδόχους, σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο τοποθετείται:

* Έγγραφη οικονομική προσφορά σύμφωνα με το Παράρτημα Δ’. Οι τιμές των προσφορών θα εκφράζονται σε ευρώ. Στην οικονομική προσφορά να αναγράφεται η τιμή ανά προσφερόμενο είδος.
* Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν εμπίπτει στις καταστάσεις της παρ. 1 του άρθρ. 73 του Ν. 4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση νομικού προσώπου υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτού.
* Αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας σε ισχύ. Τα αποδεικτικά ασφαλιστικής ενημερότητας αφορούν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
* Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης. Εφόσον η νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση, προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (π.χ. ΓΕΜΗ) αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί το αργότερο έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του.
* Στην περίπτωση φυσικού προσώπου, υποβάλλεται βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Οικονομική Αρχή (Δ.Ο.Υ) και τις μεταβολές του.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς:

α. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» με κεφαλαία γράμματα.

β. Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας (Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου, Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών Προσόδων και Περιουσίας).

γ. Ο αριθμός πρωτοκόλλου της Πρόσκλησης.

δ. Τα στοιχεία του αποστολέα (επωνυμία και διεύθυνση του υποψήφιου Αναδόχου, οδός, αριθμός, πόλη, ΤΚ, τηλέφωνα, fax, e-mail).

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν επιφυλάξεις ή αποκλίσεις από οποιοδήποτε όρο της παρούσας **απορρίπτονται**. Αν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και υπογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του. Για την σύγκριση των προσφορών θα λαμβάνεται υπόψη η τιμή χωρίς Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που κατατεθούν προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή, αυτές θεωρούνται ισότιμες και η αναθέτουσα αρχή θα επιλέξει τον ανάδοχο με κλήρωση.

**Δ. Υποχρεώσεις αναδόχου – Παράδοση Προμήθειας**

Ο ανάδοχος οφείλει σε συνεργασία με την αναθέτουσα αρχή, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης, να καταγράψει τα ακριβή μεγέθη των προς προμήθεια ειδών.

Τα ζητούμενα είδη θα πρέπει να παραδοθούν εντός ενός (1) μηνός από την υπογραφή της σύμβασης στην έδρα της Π.Ε. Λασιθίου και σε χώρο που θα υποδειχθεί από την Υπηρεσία. Τα πάσης φύσεως έξοδα (κόστος μεταφοράς κλπ) θα βαρύνουν τον προμηθευτή.

**Ε. Κρατήσεις – Πληρωμή**

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει συνολικά μετά την οριστική παραλαβή του αντικειμένου της παρούσας πρόσκλησης με την εξόφληση του 100% της αξίας του τιμολογίου που θα εκδοθεί.

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν οι νόμιμες κρατήσεις επί της καθαρής συμβατικής αξίας.

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄**

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ**

|  |  |
| --- | --- |
|   | **ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΙΔΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 17.743,41 € ΜΕ ΦΠΑ** |
| **Α/Α** | **Είδος** | **Προδιαγραφές** | **Ποσότητα** | **Μονάδα Μέτρησης** |
| 1 | Αδιάβροχη ποδιά | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό. | 2 | ΤΕΜ |
| 2 | Αδιάβροχη ποδιά | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα. | 2 | ΤΕΜ |
| 3 | Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 33 | ΤΕΜ |
| 4 | Αναπνευστική Συσκευή | ΕΝ 136, ΕΝ 137Να περιλαμβάνει· Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου· Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα· Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού· Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό· Κλείστρο Φιάλης· Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα· Εΐδική Βαλίτσα Μεταφοράς | 1 | ΤΕΜ |
| 5 | Γαλότσες | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό. | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 6 | Γαλότσες | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4. | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 7 | Γαλότσες | ΕΝ 20347, Κατηγορία >=OB. | 29 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 8 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό. | 2 | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |
| 9 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | ΕΝ 374-1, ΕΝ 374-5. Υλικό νιτρίλιο. | 23 | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |
| 10 | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388, γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | 3 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 11 | Γάντια Προστασίας | ΕΝ 388, ΕΝ 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). | 14 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 12 | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388. Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο>=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=3), αντοχή στη διάτριση (επίπεδο>=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ). | 15 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 13 | Γάντια προστασίας για τους απασχολούμενους στην σήμανση οδών | Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στι σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο>=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 14 | Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων | ΕΝ 374, Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τούλαχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά : αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 15 | Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων | ΕΝ 388, Γάντια νιτριλίου, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=0), αντοχή στη διάτριση (επίπεδο>=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 16 | Γάντια πυρίμαχα | ΕΝ 659:2003+Α1:2008, ΕΝ 420:2003+Α1:2009 | 1 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 17 | Γυαλιά κλειστού τύπου(goggles) | ΕΝ 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, ελεγμένα σε ακραίες θερμοκρασίες Τ, αντιθαμβωτικά N. | 20 | ΤΕΜ |
| 18 | Γυαλιά προστασίας | ΕΝ 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N | 28 | ΤΕΜ |
| 19 | Γυαλιά Προστασίας | ΕΝ 166, διάφανο φακό 2C-1.2,υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N | 1 | ΤΕΜ |
| 20 | κάλυμα υποδήματος μιάς χρήσης | CE | 5 | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |
| 21 | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | 31 | ΤΕΜ |
| 22 | Κράνος | ΕΝ 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο. | 22 | ΤΕΜ |
| 23 | Κράνος | ΕΝ 16471, ΕΝ12492, Να διαθέτει οπές αερισμού, προσθαφαιρούμενο βραδ΄καυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών. | 1 | ΤΕΜ |
| 24 | Κράνος | ΕΝ 397, ΕΝ 50365 | 5 | ΤΕΜ |
| 25 | Μάσκα ημίσεως προσώπου | EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο Α1 Ρ3. | 13 | ΤΕΜ |
| 26 | Μάσκα με φιλτρο | EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | 13 | ΤΕΜ |
| 27 | Μάσκα με φιλτρο | EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | 2 | ΤΕΜ |
| 28 | Μάσκα με φιλτρο | EN 149: >FFP1. | 22 | ΤΕΜ |
| 29 | Μάσκα μιας χρήσης | EN 14683. | 3 | ΚΟΥΤΙ 50 ΤΕΜ |
| 30 | Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου  | EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ΑΒΕΚ2 Ρ3 | 11 | ΤΕΜ |
| 31 | Μπλουζάκι T-shirt | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό | 9 | ΤΕΜ |
| 32 | Μπότες πυρίμαχες | ΕΝ 15090:2012 HI3 CI SRC | 1 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 33 | Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. | 35 | ΤΕΜ |
| 34 | Νιτσεράδα | ΕΝ 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον ≥ 1 ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα | 7 | ΤΕΜ |
| 35 | Ολόσωμες φόρμες μιάς χρήσης | ΕΝ 13034, ΕΝ14126 | 9 | ΤΕΜ |
| 36 | Παντελόνι εργασίας | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.  | 9 | ΤΕΜ |
| 37 | Παντελόνι εργασίας | Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2. | 4 | ΤΕΜ |
| 38 | Ποδονάρια Μπότας | Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα. | 2 | ΚΟΥΤΙ 100 ΤΕΜ |
| 39 | Πυρίμαχη στολή | ΕΝ 11612 τουλάχιστον με τις κλάσεις Α1, Β1,C1,F1 | 1 | ΤΕΜ |
| 40 | Ρόμπες υφασμάτινες | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό. | 2 | ΤΕΜ |
| 41 | Ρόμπες υφασμάτινες | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος. | 3 | ΤΕΜ |
| 42 | Στολή μελισσοκόμων | Φόρμα ολόσωμη μελισσοκομίας με φερμουαρ διπλής κατεύθυνσης. Υλικό αδιαπέραστο στα τσιμπήματα Αφαιρούμενη προσωπίδα – καπέλο. Λάστιχο στα μανίκια, στη μέση και στα μπατζάκια | 9 | ΤΕΜ |
| 43 | Στολή προστασίας απόχημικά | EN 13034 Τύπος 6 | 10 | ΤΕΜ |
| 44 | Υποδήματα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3 | 32 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 45 | Υποδήματα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S2. | 2 | ΖΕΥΓΟΣ |
| 46 | Φόρμα εργασίας | 100% βαμβακι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | 23 | ΤΕΜ |
| 47 | Φόρμα εργασίας |  Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB). | 2 | ΤΕΜ |
| 48 | Φούτερ Εργασίας | Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester. | 4 | ΤΕΜ |
| 49 | Ωτοβύσματα | EN 352, SNR >=15, μιας χρήσης. | 10 | ΖΕΥΓΟΣ |
|   |   |  **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 17.743,41 €**  |

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου ( Αριθ. πρωτ. …………Πρόσκλησης)**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Της επιχείρησης…………….………………………………………………………………………………………………………..με έδρα

……………………………………………………….οδός……………………………………………………αριθμός…………………..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Α/Α | **Είδος** | **Προδιαγραφές** | **Απαίτηση** | **Απάντηση** | **Κωδικός προϊόντος/Εταιρεία** |
| 1 | Αδιάβροχη ποδιά | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό. | ΝΑΙ |   |   |
| 2 | Αδιάβροχη ποδιά | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα. | ΝΑΙ |   |   |
| 3 | Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | ΝΑΙ |   |   |
| 4 | Αναπνευστική Συσκευή | ΕΝ 136, ΕΝ 137Να περιλαμβάνει· Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου· Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα· Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού· Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό· Κλείστρο Φιάλης· Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα· Εΐδική Βαλίτσα Μεταφοράς | ΝΑΙ |   |   |
| 5 | Γαλότσες | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό. | ΝΑΙ |   |   |
| 6 | Γαλότσες | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4. | ΝΑΙ |   |   |
| 7 | Γαλότσες | ΕΝ 20347, Κατηγορία >=OB. | ΝΑΙ |   |   |
| 8 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό. | ΝΑΙ |   |   |
| 9 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | ΕΝ 374-1, ΕΝ 374-5. Υλικό νιτρίλιο. | ΝΑΙ |   |   |
| 10 | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388, γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | ΝΑΙ |   |   |
| 11 | Γάντια Προστασίας | ΕΝ 388, ΕΝ 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). | ΝΑΙ |   |   |
| 12 | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388. Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο>=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=3), αντοχή στη διάτριση (επίπεδο>=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ). | ΝΑΙ |   |   |
| 13 | Γάντια προστασίας για τους απασχολούμενους στην σήμανση οδών | Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στι σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο>=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | ΝΑΙ |   |   |
| 14 | Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων | ΕΝ 374, Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τούλαχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά : αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | ΝΑΙ |   |   |
| 15 | Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων | ΕΝ 388, Γάντια νιτριλίου, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=0), αντοχή στη διάτριση (επίπεδο>=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | ΝΑΙ |   |   |
| 16 | Γάντια πυρίμαχα | ΕΝ 659:2003+Α1:2008, ΕΝ 420:2003+Α1:2009 | ΝΑΙ |   |   |
| 17 | Γυαλιά κλειστού τύπου(goggles) | ΕΝ 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, ελεγμένα σε ακραίες θερμοκρασίες Τ, αντιθαμβωτικά N. | ΝΑΙ |   |   |
| 18 | Γυαλιά προστασίας | ΕΝ 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N | ΝΑΙ |   |   |
| 19 | Γυαλιά Προστασίας | ΕΝ 166, διάφανο φακό 2C-1.2,υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N | ΝΑΙ |   |   |
| 20 | κάλυμα υποδήματος μιάς χρήσης | CE | ΝΑΙ |   |   |
| 21 | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | ΝΑΙ |   |   |
| 22 | Κράνος | ΕΝ 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο. | ΝΑΙ |   |   |
| 23 | Κράνος | ΕΝ 16471, ΕΝ12492, Να διαθέτει οπές αερισμού, προσθαφαιρούμενο βραδ΄καυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών. | ΝΑΙ |   |   |
| 24 | Κράνος | ΕΝ 397, ΕΝ 50365 | ΝΑΙ |   |   |
| 25 | Μάσκα ημίσεως προσώπου | EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο Α1 Ρ3. | ΝΑΙ |   |   |
| 26 | Μάσκα με φιλτρο | EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | ΝΑΙ |   |   |
| 27 | Μάσκα με φιλτρο | EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | ΝΑΙ |   |   |
| 28 | Μάσκα με φιλτρο | EN 149: >FFP1. | ΝΑΙ |   |   |
| 29 | Μάσκα μιας χρήσης | EN 14683. | ΝΑΙ |   |   |
| 30 | Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου  | EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ΑΒΕΚ2 Ρ3 | ΝΑΙ |   |   |
| 31 | Μπλουζάκι T-shirt | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό | ΝΑΙ |   |   |
| 32 | Μπότες πυρίμαχες | ΕΝ 15090:2012 HI3 CI SRC | ΝΑΙ |   |   |
| 33 | Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. | ΝΑΙ |   |   |
| 34 | Νιτσεράδα | ΕΝ 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον ≥ 1 ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα | ΝΑΙ |   |   |
| 35 | Ολόσωμες φόρμες μιάς χρήσης | ΕΝ 13034, ΕΝ14126 | ΝΑΙ |   |   |
| 36 | Παντελόνι εργασίας | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.  | ΝΑΙ |   |   |
| 37 | Παντελόνι εργασίας | Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2. | ΝΑΙ |   |   |
| 38 | Ποδονάρια Μπότας | Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα. | ΝΑΙ |   |   |
| 39 | Πυρίμαχη στολή | ΕΝ 11612 τουλάχιστον με τις κλάσεις Α1, Β1,C1,F1 | ΝΑΙ |   |   |
| 40 | Ρόμπες υφασμάτινες | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό. | ΝΑΙ |   |   |
| 41 | Ρόμπες υφασμάτινες | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος. | ΝΑΙ |   |   |
| 42 | Στολή μελισσοκόμων | Φόρμα ολόσωμη μελισσοκομίας με φερμουαρ διπλής κατεύθυνσης. Υλικό αδιαπέραστο στα τσιμπήματα Αφαιρούμενη προσωπίδα – καπέλο. Λάστιχο στα μανίκια, στη μέση και στα μπατζάκια | ΝΑΙ |   |   |
| 43 | Στολή προστασίας απόχημικά | EN 13034 Τύπος 6 | ΝΑΙ |   |   |
| 44 | Υποδήματα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3 | ΝΑΙ |   |   |
| 45 | Υποδήματα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S2. | ΝΑΙ |   |   |
| 46 | Φόρμα εργασίας | 100% βαμβακι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | ΝΑΙ |   |   |
| 47 | Φόρμα εργασίας |  Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB). | ΝΑΙ |   |   |
| 48 | Φούτερ Εργασίας | Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester. | ΝΑΙ |   |   |
| 49 | Ωτοβύσματα | EN 352, SNR >=15, μιας χρήσης. | ΝΑΙ |   |   |

 **(Ημερομηνία)**

 **Ο Προσφέρων**

 **(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)**

**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄**

**ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Ο (υποψήφιος Ανάδοχος)………………….……………………………………………………….. με έδρα …………………………………. οδός …….………………….. αριθμός …………… Τ.Κ. ………….. τηλ. ……………………. φαξ ………………., αφού έλαβα γνώση της αρ. πρωτ. ………/..-11-2022 πρόσκλησης για την ανάδειξη προμηθευτή για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τις Υπηρεσίες της Π.Ε. Λασιθίου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της πρόσκλησης και αναλαμβάνω την εκτέλεση της προμήθειας στην κάτωθι τιμή:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **A/A** | **Είδος** | **Προδιαγραφές** | **τμχ** | **Προσφερόμενη Τιμή /τεμ** | **Σύνολο προσφοράς χωρίς ΦΠΑ** | **Σύνολο προσφοράςμε ΦΠΑ** |
| 1 | Αδιάβροχη ποδιά | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα χρώμα λευκό. | 2 |  |   |   |
| 2 | Αδιάβροχη ποδιά | Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα. | 2 |   |   |   |
| 3 | Ανακλαστικό γιλέκο | ΕΝ 20471, κατηγορία >=2, 85% πολυεστέρας, 15% βαμβάκι | 33 |   |   |   |
| 4 | Αναπνευστική Συσκευή | ΕΝ 136, ΕΝ 137Να περιλαμβάνει· Μάσκα Ολοκλήρου Προσώπου· Βαλβίδα Εκπνοής και Εξάρτημα Συνεχούς Αέρα· Σωλήνας Υψηλής Πίεσης, Μανόμετρο και Σύστημα Συναγερμού· Βαλβίδα Μείωσης της Πίεσης και Βαλβίδα Ασφαλείας Ανατομική Πλάτη Ανάρτησης και Ιμάντες από Πυρίμαχο Υλικό· Κλείστρο Φιάλης· Φιάλη 6lt / 300 bar Πεπιεσμένου Αέρα· Εΐδική Βαλίτσα Μεταφοράς | 1 |   |   |   |
| 5 | Γαλότσες | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4, χρώμα λευκό. | 2(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| 6 | Γαλότσες | ΕΝ 20345, Κατηγορία >=S4. | 2(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| 7 | Γαλότσες | ΕΝ 20347, Κατηγορία >=OB. | 29(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| 8 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | EN 374-1, EN 374-5, Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό. | 2(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ) |   |   |   |
| 9 | Γάντια ελαστικά μιας χρήσης | ΕΝ 374-1, ΕΝ 374-5. Υλικό νιτρίλιο. | 23(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ) |   |   |   |
| 10 | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388, γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | 3(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| 11 | Γάντια Προστασίας | ΕΝ 388, ΕΝ 374 Υλικό PVC αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=2), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο >=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο >=X). | 14(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| 12 | Γάντια προστασίας | ΕΝ 388. Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά: Αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο>=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=3), αντοχή στη διάτριση (επίπεδο>=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ). | 15(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| 13 | Γάντια προστασίας για τους απασχολούμενους στην σήμανση οδών | Γάντια δερματοπάνινα, αντοχή στι σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο>=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο>=4), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | 2(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| 14 | Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων | ΕΝ 374, Γάντια με επένδυση νιτριλίου με τούλαχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά : αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο >=4), αντοχή σε κοπή λάμας (επίπεδο >=3), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=3), αντοχή στη διάτρηση (επίπεδο>=2), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | 2(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| 15 | Γάντια προστασίας για τους χειριστές μηχανημάτων | ΕΝ 388, Γάντια νιτριλίου, αντοχή στο σχίσιμο (επίπεδο>=4), αντοχή σε κοπή λάμας coup test (επίπεδο >=1), αντοχή στη δύναμη σχισίματος (επίπεδο >=0), αντοχή στη διάτριση (επίπεδο>=1), αντοχή σε κοπή λάμας tdm test (επίπεδο>=Χ).  | 2(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| 16 | Γάντια πυρίμαχα | ΕΝ 659:2003+Α1:2008, ΕΝ 420:2003+Α1:2009 | 1(ΖΕΥΓΟΣ) |   |   |   |
| 17 | Γυαλιά κλειστού τύπου(goggles) | ΕΝ 166, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, ελεγμένα σε ακραίες θερμοκρασίες Τ, αντιθαμβωτικά N. | 20 |   |   |   |
| 18 | Γυαλιά προστασίας | ΕΝ 166, EN 172, Scale number >= 5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, , αντιθαμβωτικά N | 28 |   |   |   |
| 19 | Γυαλιά Προστασίας | ΕΝ 166, διάφανο φακό 2C-1.2,υλικό φακού πολυκαρβανικό ,οπτικής κλάσης 1,αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά K, αντιθαμβωτικά N | 1 |   |   |   |
| 20 | κάλυμα υποδήματος μιάς χρήσης | CE | 5(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ) |   |   |   |
| 21 | Καπέλα τύπου μπέιζμπολ | Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, οnesize. | 31 |   |   |   |
| 22 | Κράνος | ΕΝ 397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιδρωτική επένδυση στο μέτωπο. | 22 |   |   |   |
| 23 | Κράνος | ΕΝ 16471, ΕΝ12492, Να διαθέτει οπές αερισμού, προσθαφαιρούμενο βραδ΄καυστο και ανθεκτικό στη θερμότητα μονοστρωματικό προστατευτικό αυχένα και αυτιών. | 1 |   |   |   |
| 24 | Κράνος | ΕΝ 397, ΕΝ 50365 | 5 |   |   |   |
| 25 | Μάσκα ημίσεως προσώπου | EN 140 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο Α1 Ρ3. | 13 |   |   |   |
| 26 | Μάσκα με φιλτρο | EN 149: >=FFP1, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | 13 |   |   |   |
| 27 | Μάσκα με φιλτρο | EN 149: >=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα. | 2 |   |   |   |
| 28 | Μάσκα με φιλτρο | EN 149: >FFP1. | 22 |   |   |   |
| 29 | Μάσκα μιας χρήσης | EN 14683. | 3(ΚΟΥΤΙ 50 ΤΜΧ) |   |   |   |
| 30 | Μάσκα Ολόκληρου Προσώπου  | EN 136 για τη μάσκα, EN14387 για τα φίλτρα Φίλτρο ΑΒΕΚ2 Ρ3 | 11 |   |   |   |
| 31 | Μπλουζάκι T-shirt | Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό | 9 |   |   |   |
| 32 | Μπότες πυρίμαχες | ΕΝ 15090:2012 HI3 CI SRC | 1(ΖΕΥΓΟΣ) |   |   |   |
| 33 | Μπουφάν | ΕΝ 343 Αδιαβροχοποίηση = 3 και διαπνέον ≥ 1 ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση. Τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά. Φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος. | 35 |   |   |   |
| 34 | Νιτσεράδα | ΕΝ 343, Αδιαβροχοποίηση =3 και διαπνέον ≥ 1 ΕΝ 20471 κατηγορία ≥ 2 Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα | 7 |   |   |   |
| 35 | Ολόσωμες φόρμες μιάς χρήσης | ΕΝ 13034, ΕΝ14126 | 9 |   |   |   |
| 36 | Παντελόνι εργασίας | Καλοκαιρινό : Υλικό κατασευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2.  | 9 |   |   |   |
| 37 | Παντελόνι εργασίας | Χειμερινό : Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240gr/m2. | 4 |   |   |   |
| 38 | Ποδονάρια Μπότας | Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα. | 2(ΚΟΥΤΙ 100 ΤΜΧ) |   |   |   |
| 39 | Πυρίμαχη στολή | ΕΝ 11612 τουλάχιστον με τις κλάσεις Α1, Β1,C1,F1 | 1 |   |   |   |
| 40 | Ρόμπες υφασμάτινες | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος χρώμα λευκό. | 2 |   |   |   |
| 41 | Ρόμπες υφασμάτινες | Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαϊνές τσέπες και τσέπη στο στήθος. | 3 |   |   |   |
| 42 | Στολή μελισσοκόμων | Φόρμα ολόσωμη μελισσοκομίας με φερμουαρ διπλής κατεύθυνσης. Υλικό αδιαπέραστο στα τσιμπήματα Αφαιρούμενη προσωπίδα – καπέλο. Λάστιχο στα μανίκια, στη μέση και στα μπατζάκια | 9 |   |   |   |
| 43 | Στολή προστασίας απόχημικά | EN 13034 Τύπος 6 | 10 |   |   |   |
| 44 | Υποδήματα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S3 | 32(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| 45 | Υποδήματα ασφαλείας | Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ 20345, SRC, Κατηγορία >=S2. | 2(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| 46 | Φόρμα εργασίας | 100% βαμβακι και αντανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια. | 23 |   |   |   |
| 47 | Φόρμα εργασίας |  Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB). | 2 |   |   |   |
| 48 | Φούτερ Εργασίας | Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% polyester. | 4 |   |   |   |
| 49 | Ωτοβύσματα | EN 352, SNR >=15, μιας χρήσης. | 10(ΖΕΥΓΗ) |   |   |   |
| **ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ**  |  |  |

**(Ημερομηνία)**

 **Ο Προσφέρων**

 **(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)**