**ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ - ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

**Για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων (ΑΡ.ΠΡΩΤ. ΠΡΟΣΛΗΣΗΣ:………………………………….……. ).**

**ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**

Της επιχείρησης …………………………………………………………………………………………….. με έδρα …………………………….., οδός …..………………………………… αριθμός ..……………………….

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Α/Α ΕΙΔΩΝ** | **ΕΙΔΟΣ** | **ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ** | **ΑΠΑΙΤΗΣΗ** | **ΑΠΑΝΤΗΣΗ** | **ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ/ΕΤΑΙΡΕΙΑ**  |
| **1** | **Γάντια προστασίας** | **ΕΝ388 ΔΕΡΜΑΤΟΠΑΝΙΝΑ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ >=4, ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΣ COUPTEST >=1, ΔΥΝΑΜΗ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ >=4, ΔΙΑΤΡΗΣΗ >=4, ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΣ TDMTEST >=X** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **2** | **ΕΝ388 ΜΕ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ >=4, ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΣ >=3, ΔΥΝΑΜΗ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ >=3, ΔΙΑΤΡΗΣΗ >=2, ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΣ TDMTEST >=X** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **3** | **ΕΝ 374. ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ (ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ >=4, ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΣ >=1, ΔΥΝΑΜΗ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ >=0, ΔΙΑΤΡΗΣΗ >=1, ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΣ TDMTEST >=X** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **4** | **ΕΝ388 ΕΝ374, PVC (ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΧΙΣΙΜΟ >=4, ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΣ COUPTEST >=1, ΔΥΝΑΜΗ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ >=2, ΔΙΑΤΡΗΣΗ >=1, ΚΟΠΗ ΛΑΜΑΣ TDMTEST >=X** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **5** | **ΕΝ 659:2003 + Α1:2008, ΕΝ420:2003 + Α1:2009** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **6** | **EN 374-1, EN 374-5. Υλικό νιτρίλιο, χρώμα λευκό** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **7** | **Μήκος>=75 cm. Υλικό:πολυαιθυλένιο ή PVC** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **8** | **ΕΝ 13594** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **9** | **Κράνη** | **ΕΝ397, αεριζόμενο, κανονικό γείσο, κεφαλόδεμα με κοχλία και αντιϊδρωτική επένδυση στο μέτωπο** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **10** | **ΕΝ397, ΕΝ50365** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **11** | **Γυαλιά προστασίας**  | **ΕΝ166, ΔΙΑΦΑΝΟ ΦΑΚΟ 2C-1.2, υλικό φακού πολυκαρβανικό, οπτικής κλάσης 1, αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά Κ, ελεγμένα σε ακραίες θερμοκρασίες Τ, αντιθαμβωτικά Ν** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **12** | **EN166, EN172 SCALE NUMBER >=5-1.7, υλικό φακού πολυκαρβανικό, οπτικής κλάσης 1, αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά Κ, ελεγμένα σε ακραίες θερμοκρασίες Τ, αντιθαμβωτικά Ν** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **13** | **Γυαλιά κλειστού τύπου (goggles)** | **EN166, υλικό φακού πολυκαρβανικό, οπτικής κλάσης 1, αντοχή φακού στο ράγισμα F, αντιχαρακτικά Κ, ελεγμένα σε ακραίες θερμοκρασίες Τ, αντιθαμβωτικά Ν** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **14** | **Μάσκα ημίσεως προσώπου** | **ΕΝ140 & ΦΙΛΤΡΑ ΕΝ14387 ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ Α1 Ρ3** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **15** | **Φίλτρα μάσκας ημίσεως προσώπου** | **ΕΝ14387 ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΟ Α1 Ρ3** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **16** | **Μάσκα Ολόκληρου προσώπου** | **EN136, ME ΦΙΛΤΡΟ EN14387 ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **17** | **Φίλτρα μάσκας ολόκληρου προσώπου** | **EN14387 ΓΙΑ ΦΙΛΤΡΑ ΑΒΕΚ2 Ρ3** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **18** | **Μάσκες με φίλτρο** | **ΕΝ149>=FFP1 ΜΕ ΣΤΡΩΜΑ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **19** | **ΕΝ149>=FFP1** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **20** | **ΕΝ 149:>=FFP2, με στρώμα ενεργού άνθρακα** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **21** | **Μάσκα μίας χρήσης** | **ΕΝ14683 μίας χρήσης** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **22** | **Μπουφάν** | **ΕΝ 343, Αδιαβροχοποίηση =3 & διαπνέον >=3 ΕΝ 20471 κατηγορία >=2 Αποσπώμενη εσωτερική επένδυση, τσέπες, κουκούλα, ψηλό γιακά, φερμουάρ αδιάβροχο στο στήθος** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **23** | **ΥΦΑΣΜΑ 500D CORDURA, αδιάβροχο, αναπνεύσιμο, αφαιρούμενη θερμική επένδυση, αποσπώμενα προστατευτικά στους ώμους και αγκώνες (EΝ17092:3.2018 Class AA)** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **24** | **Καπέλο τύπου μπέιζμπολ** | **Βαμβακερό 5φυλλο με ομοιόμορφη πρόσοψη και ρυθμιστή στο πίσω μέρος, onesize** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **25** | **Φόρμα εργασίας** | **100%βαμβάκι και ανακλαστικές ταινίες σε στήθος, πλάτη, μανίκια και μπατζάκια** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **26** | **Από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, με τσέπες (τύπου SCRUB)** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **27** | **Ανακλαστικό γιλέκο** | **EN 20471, κατηγορία>=2 (100% πολυεστέρας)** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **28** | **Πυρίμαχη στολή** | **ΕΝ 11612 τουλάχιστον με τις κλάσεις A1, B1, C1, F1** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **29** | **Ολόσωμες φόρμες μίας χρήσης** | **EN 13034, EN 14126** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **30** | **Μπότες πυρίμαχες** | **EN 15090:2012 HI3 CI SRC** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **31** | **Γαλότσες** | **EN 20347, Κατηγορία >=ΟΒ** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **32** | **EN20345, Κατηγορία>=S4** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **33** | **EN20345, Κατηγορία>=S4, χρώμα λευκό** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **34** | **Υπόδημα ασφαλείας** | **Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ20345, SRC, Κατηγορία >=S3 (από full grain δέρμα ή nubuck, metal free- μη μεταλλική προστασία δακτύλων και πέλματος)** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **35** | **Άρβυλα ασφαλείας ΕΝ20345, SRC, Κατηγορία >=S2 (από full grain δέρμα ή nubuck, metal free- μη μεταλλική προστασία δακτύλων και πέλματος)** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **36** | **EN 20347, τύπου σαμπό** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **37** | **Κάλυμμα υποδήματος μιας χρήσης** | **CE** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **38** | **Νιτσεράδα** | **EN 343, αδιαβροχοποίηση=3 & διαπνέον >=1 ΕΝ 20471 κατηγορία >=2 Παντελόνι και σακάκι με κουκούλα** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **39** | **Μπλουζάκι T-shirt** | **Κοντομάνικο, 100% βαμβακερό** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **40** | **Παντελόνι εργασίας** | **Καλοκαιρινό: Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 200 gr/m2** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **41** | **Χειμερινό: Υλικό κατασκευής 65% πολυέστερ, 35% βαμβάκι, 240g/m2** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **42** | **Φούτερ εργασίας** | **Υλικό κατασκευής : 80% cotton, 20% πολυέστερ** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **43** | **Ρόμπες υφασμάτινες** | **Να είναι κατασκευασμένη από ύφασμα με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι, 2 πλαινές τσέπες και τσέπη στο στήθος, χρώμα λευκό** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **44** | **Ρόμπα-Ιατρική Στολή** | **Σετ μπλούζα-παντελόνι, με σύνθεση τουλάχιστον 35% βαμβάκι. Μπλούζα: Λαιμόκοψη σε σχήμα V, κοντό μανίκι, με δύο τσέπες στο πλάι χαμηλά και μία στο στήθος με θήκη για στυλό. Παντελόνι με λάστιχο.** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **45** | **Στολή προστασίας από χημικά** | **EN 13034, Τύπος 6** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **46** | **Αδιάβροχη ποδιά** | **Από 100% πολυεστέρα με επικάλυψη PVC, να καλύπτει τα γόνατα, χρώμα λευκό** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **47** | **Στολή μελισσοκόμων** | **Φόρμα ολόσωμη μελισσοκομίας με φερμουάρ διπλής κατεύθυνσης. Υλικό αδιαπέραστο στα τσιμπήματα. Αφαιρούμενη προσωπίδα-καπέλο. Λάστιχο στα μανίκια, στην μέση και στα μπατζάκια.** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **48** | **Ποδονάρια μπότας** | **Αδιάβροχα, με λάστιχο στο πάνω τους τμήμα** | **ΝΑΙ** |  |  |
| **49** | **Επιγονατίδες** | **ΕΝ1621-1,>=Level1, Εξωτερικές** | **ΝΑΙ** |  |  |

**Σημείωση:** Ο υποψήφιος υποχρεούται να επισυνάψει με το φύλλο συμμόρφωσης τον γενικό πίνακα μεγεθών της εταιρείας προμήθειας των ειδών όπου αυτό απαιτείται.

**(Ημερομηνία)**

 **Ο Προσφέρων**

 **(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή-Σφραγίδα)**